{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Tab7"],"not_rendered":{"defined_names":8},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Tab7","index":0,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10}
["Tabel-7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air"]
["Provinsi",": DKI Jakarta"]
["Tahun Data",": 2024"]
[]
["NO","Lokasi","Tebal Tanah","Ambang Kritis Erosi \n(PP 150/2000)\n(mm/10 tahun)","Besaran Erosi \n(mm/10 tahun)","Status Melebihi/Tidak"]
[1,null,"< 20 cm","0,2 - 1,3","-","-"]
[2,null,"20 - < 50 cm","1,3 - < 4","-","-"]
[3,null,"50 - < 100 cm","4,0 - < 9,0","-","-"]
[4,null,"100 - 150 cm","9,0 - 12","-","-"]
[5,null,"> 150 cm","> 12","-","-"]